

**ПЕРЕКЛАД ОРИГІНАЛЬНОЇ ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ**

**Бензиновий генератор Hecht 3300w**

ВІТАЄМО З ВАШИМ ЧУДОВИМ ВИБОРОМ. ПРО ПРИДБАННЯ ЯКІСНОГО ТЕХНІЧНО ПРОДУКТУ, ПРОДУКТУ КОМПАНІЇ HECHT.

У зв’язку з постійним розвитком і необхідністю адаптації до останніх вимог як директив і стандартів ЄС, так і національних стандартів, у продукти можуть бути внесені технічні та конструктивні зміни. Фотографії та малюнки в цьому посібнику є лише для ілюстрації. (Зображення іншого продукту можуть використовуватися для пояснення функції.)

Жодні претензії чи скарги, пов’язані з цим посібником, не можуть бути пред’явлені (особливо щодо можливих відхилень від наведених у ньому даних), якщо продукт відповідає умовам усіх сертифікацій і декларацій і виконує функції, як зазначено та описано в посібнику, і якщо використання продукту відповідає призначенню на момент покупки.

Метою цієї інструкції є, насамперед, ознайомлення оператора з принципами поводження з виробом, його збиранням/встановленням, правилами безпеки під час використання, обслуговування, зберігання та транспортування. Інструкцію, яка є невід'ємною частиною виробу, необхідно зберігати в надійному місці, щоб у майбутньому можна було знайти необхідну інформацію. Передаючи виріб іншій особі, необхідно також передати інструкцію. У разі сумнівів зверніться до імпортера або магазину, де було придбано продукт.

**Перед першим використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації!**

**ОПИС МАШИНИ 4**

**ІЛЮСТРОВАНИЙ ПОСІБНИК .................................6**

**РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ…… 8**

**ЗАПЧАСТИНИ.......................................9**

**ПОТУЖНІСТЬ ВИБРАНОГО ДІАПАЗОНУ ПРИСТРОЇВ.......10 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.................................. ...................... 12**


**СИМВОЛИ БЕЗПЕКИ ............................................15**

**ПОСІБНИК З ВИКОРИСТАННЯ ............................................ 20**

**ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ ПРИСТРОЮ..45**


**ПЕРЕКЛАД ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ EU/EC...... 46**


**ОПИС МАШИНИ**



|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Кришка паливного баку |
| 2 | Рама |
| 3 | Вимикач (двигун) |
| 4 | Вольтметр змінного струму |
| 5 | Вимикач |
| 6 | Масломірний щуп |
| 7 | Колесо |
| 8 | Сигнальна лампа |
| 9 | Розетка змінного струму ~ 230 В / 50 Гц |
| 10 | Вимикач DC 12V |
| 11 | Датчик рівня палива |
| 12 | Повітряний фільтр |
| 13 | Вихід постійного струму 12 В |
| 14 | Зажим заземления |
| 15 | Ручка |
| 16 | Свічка запалювання |
| 17 | Паливний бак |
| 18 | Паливний клапан |
| 19 | Важіль дроселя |
| 20 | Ручка стартера |

**ІЛЮСТРОВАНИЙ ПОСІБНИК**

****

****

**Компонування передньої панелі може бути індивідуальним для кожної моделі, але функції кнопок керування однакові.**

**РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ**

****

**ЗАПЧАСТИНИ**

Виписка з переліку запчастин. Номери деталей можуть бути змінені без попередження. Повний і актуальний список запчастин можна знайти на сайті [www.hecht.ua](about:blank).

|  |  |
| --- | --- |
| **Запчастини** | **Номер запчастини** |
| **Свічка запалювання** | **A969P \*** |
| **Повітряний фільтр** | **012021000014 \*** |

\* Будь ласка, вказуйте тип двигуна та серійний номер двигуна під час замовлення запасних частин двигуна.

**ВИХОДИ ВИБРАНОГО СПЕКТУ ПРИЛАДІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ІНСТРУМЕНТ | Потужність (Вт) / | Ви знайшли | Стартовий коефіцієнт |
| Кутова шліфувальна машина | 500-900 |  | ×2 |
| Цементозмішувач | 500-850 |  | × 3 |
| Циркулярна пила | 1000-1600 |  | × 1,5 |
| Компресор |  |  | × 3+ |
| Дриль | 500-1100 |  | ×1 |
| М'ясорубка | 120-400 |  | × 1,5 |
| Мийка високого тиску | 1200-3000 |  | × 3 |
| Гарячий пістолет | 1600-2000 |  | ×1 |
| Кругова полірувальна машина | 300-450 |  | ×1 |
| Ланцюгова пила | 1400-1800 |  | ×2 |
| Кущоріз | 400-800 |  | ×2 |
| Газонокосарка | 300-1600 |  | ×2 |
| Кавоварка | 750-1050 |  | ×1 |
| Морозильна камера | 90-400 |  | × 3+ |
| Фритюрниця | 1800-2000 |  | ×1 |
| Фен для волосся | 1800-2200 |  | ×1 |
| мікрохвильовка | 1200-1600 |  | ×2 |
| Міксер | 300-7000 |  | ×1 |
| Духовка | 1800-3000 |  | ×1 |
| Холодильник | 50-2500 |  | × 3 |
| Парова праска | 1600-2260 |  | ×1 |
| Тостер | 850-1150 |  | ×1 |
| Пилосос | 700-1800 |  | ×1 |
| Пральна машина | 2100-2400 |  | × 1,5 |
| Настільні лампи | 50-150 |  | ×1 |
| Радіо | 50-100 |  | ×1 |
| телевізор | 100-350 |  | ×1 |
| Кондиціонер | 500-2500 |  | × 3+ |
| Опалення | 1000-1800 |  | ×1 |

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Двигун**

|  |  |
| --- | --- |
| 4-тактний одноциліндровий двигун внутрішнього згоряння  OHV з повітряним охолодженням | Так |
| Макс. потужність двигуна при 3600 об/хв | 4,1 кВт |
| Об'єм двигуна | 208 см3 |
| Макс. крутний момент (Нм / об / хв) | 11,2 / 3000 |
| Макс. робоча швидкість двигуна (об / хв) | 2500 (±10%) |
| Спосіб запуску | з ручним керуванням |
| Діаметр х хід | 70 × 54 мм |
| Тип свічки | F7RTC / F6RTC |
| Зазор свічки запалювання | 0,6-0,7 мм |
| Крутний момент свічки запалювання | 25~30 Нм |
| Вид палива - неетилований бензин | E10 |
| Ємність паливного баку | 15 л |
| Масло мастильне | SAE 10W-30 |
| Ємність масляного бака | 0.6 л |
| Витрата палива при завантаженні 2/3 | приблизно 1 л/год |

**Машина**

**Вихідна напруга**

|  |  |
| --- | --- |
| Вихідна напруга | 230 В ~ 50 Гц / =12 В |
| Номінальна вихідна потужність | 2,6 кВт (COP) |
| Макс. вихідна потужність (PRP) | 3,0 кВт (PRP) |
| Номінальний струм 230 В~ | 11,2 А |
| Захист від проникнення | IP23M |
| Клас ТТХ | G1 |
| Номінальний коефіцієнт потужності φ | COSφ = 1 |
| Розетка постійного струму | 12 V |
| Макс. струм (= 12 В) | 8,3 А |
| Макс. навантаження на розетку 12В | 100 Вт |
| Максимальна робоча висота | 1000 м |
| Макс. безперервна робота (год) | 8,5 год |
| Суха вага | 48 кг |
| Умови роботи | -5°C - +32°C |
| Виробник залишає за собою право на друкарські помилки та розбіжності у зображенні; також про можливі технічні зміни, які не впливають на основні параметри та функції пристрою, без попереднього повідомлення. |  |

**\* Режим роботи S1 – безперервна робота**

**\*\* Режим роботи S2 – короткочасний. Тривалість роботи при постійному режимі роботи протягом заданого періоду часу (вказується на етикетці). Після цього часу слід відключення та період відпочинку, достатній для того, щоб температура машини знову досягла температури навколишнього середовища.**

**СИМВОЛИ БЕЗПЕКИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Експлуатувати виріб необхідно з особливою обережністю. Символи безпеки на етикетках, прикріплених до продукту, вказують на тип небезпеки та нагадують вам про запобіжні заходи безпеки. Правильне тлумачення цих символів зробить продукт безпечнішим і зручним у використанні. Вивчіть наведену нижче таблицю та дізнайтеся їх значення. |
|  | Наклейки та етикетки безпеки є невід'ємною частиною продукту. Тому ні в якому разі не можна їх видаляти; тримав їх видимими та чистими. Замініть новими, якщо вони відсутні, пошкоджені чи нерозбірливі. |
|  | Небезпека (загалом) |
|  | Прочитайте інструкцію з експлуатації. |
|  | Увага! Небезпечна напруга! |
|  | Увага, токсичні пари! |
|  | УВАГА! Не використовуйте прилад у закритих або погано вентильованих приміщеннях. Ризик вдихання токсичних газів! |
|  | Не використовуйте цей виріб під дощем і не залишайте його на вулиці під час дощу. |
|  | Увага! Віддача! |
|  | Бензин легкозаймистий і може вибухнути. Куріння та відкритий вогонь заборонено. |
|  | Паливо надзвичайно легкозаймисті, перед заправкою дайте двигуну охолонути прибл. МІН. 15 хвилин. |
|  | Не підключайте генератор до електромережі або до загальної електромережі |
|  | Генератор виробляє небезпечну напругу. Якщо генератор не буде відключено від електромережі, це може призвести до смерті або травми працівників електричної служби через зворотну подачу електроенергії. |
|  | Вихлопні гази містять отруйний чадний газ. |
|  | Масло |
|  | Використовуйте засоби захисту слуху. |
|  | Завжди розміщуйте генератор на відстані не менше 1,5 м від стіни або іншого обладнання. |
|  | Гарантований рівень звукової потужності |
|  | Паливо |
|  | Символ стартера віддачі |
|  | Перед використанням перевірте масляний важіль. За потреби долийте. |
|  | Дроссель символ |
|  | Вольтметр |
|  | Не підключайте генератор до електромережі або до загальної мережі кВт. |
|  | Продукт відповідає вимогам ЄС  стандарти |
|  | Не викидайте електроприлади разом з побутовим сміттям. |
|  | Від'єднайте свічку запалювання, перш ніж виконувати будь-які роботи з машиною. |
|  | Ризик вибуху! Не доливайте паливо при працюючому двигуні. |
|  | Тримайте інших людей і домашніх тварин на безпечній відстані. |
|  | Увага гарячі поверхні, небезпека опіків! |
|  | Генератори можна використовувати тільки на відкритому повітрі, за межами гаража, подалі від відкритих вікон. |
|  | УВІМКНЕНО ВИМКНЕНО |
|  | Індикатор роботи |
|  | Символ заземлення |
|  | Індикатор перевантаження |
|  | Індикатор низького рівня масла |
|  | Двигун |
|  | Макс. потужність двигуна |
|  | Макс. навантаження на одну розетку 230В |
|  | Макс. навантаження на розетку 12В |
|  | Макс. час безперервної роботи (годин) |
|  | Максимальна робоча висота |
|  | Умови роботи |
|  | Суха вага |
|  | Ідентифікаційний номер статті |

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ЗМІСТ

ОПИС МАШИНИ.... 4

ІЛЮСТРОВАНИЙ ПОСІБНИК 6

РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ... 8

ЗАПЧАСТИНИ ..... 9

ПОТУЖНІСТЬ ВИБРАНОГО ДІАПАЗОНУ ПРИСТРОЇВ 10 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 12

СИМВОЛИ БЕЗПЕКИ .... 15

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ.... 21

НАВЧАННЯ 22

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ..... 22

РОБОЧА ЗОНА ..... 22

СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ........ 22

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ .... 23

ВИКОРИСТАННЯ БЕНЗИНОВИХ МАШИН ...... 23

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА...... 24

ПРОФІЛАКТИКА ТА ПЕРША ДОПОМОГА ..... 25

ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ ..... 26

РОЗПАКУВАННЯ...... 27

ЗБІРКА .... 27

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГУНА ...... 27

ПАЛИВО ... 28

МОТОРНЕ МАСЛО...... 29

ПЕРЕВІРКА ДВИГУНА ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ.. 29

БІЛЬША ВИСОТА .. 30

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ... 30

ПУСК ГЕНЕРАТОРА 30

ВИМКНЕННЯ ДВИГУНА 31

ДАТЧИК МАСЛА ..... 31

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТОРА 31

ЗАСТОСУВАННЯ AC ... 31

ЗАСТОСУВАННЯ DC . 32

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ ... 33

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО ВИПУСКУ .. 33

РОЗРАХУНОК ПУСКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ ..... 33

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ....34

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИНИ 34

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВИГУНА 35

ОЧИЩЕННЯ .. 38

ЗБЕРІГАННЯ ... 38

ЗБЕРІГАННЯ ПАЛИВА .. 39

ТРАНСПОРТУВАННЯ ..... 40

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ..... 40

СЕРВІС ТА ЗАПЧАСТИНИ....... 41

УТИЛІЗАЦІЯ .. 42

ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКТ ... 42

ГАРАНТІЯ НА ДВИГУН ... 43

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗНАЙОМСТВА З РОБОТОЮ ПРИСТРОЮ ... 45

ПЕРЕКЛАД ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ EU/EC ... 46

Зверніть особливу увагу на виділені інструкції, які вказують на такі ризики: **УВАГА! Сигнальне слово (мітка слова), яке використовується для позначення потенційно небезпечної ситуації**

**що може призвести до смерті або серйозних травм, якщо цьому не запобігти.**

**УВАГА! Сигнальне слово (мітка слова). У разі недотримання інструкцій ми попереджаємо про потенційну небезпеку легких або середньої тяжкості травм та/або пошкодження машини чи майна.**

**Важливе повідомлення.**

**Примітка. Тут надається корисна інформація.**

**УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ**

**УВАГА! ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ! Прочитайте всі інструкції перед початком роботи. Зверніть особливу увагу на інструкції з техніки безпеки.**

**НЕДОТРИМАННЯ ІНСТРУКЦІЙ ТА НЕ ДОТРИМАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ВИРОБУ АБО СЕРЙОЗНИХ ТРАВМ ЧИ НАВІТЬ СМЕРТЕЛЬНИХ ТРАВМ.**

**ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ**

Цей виріб призначений виключно для використання відповідно до відповідних описів та інструкцій з безпеки в цій інструкції з експлуатації.

- для генерування змінного струму з напругою 230 В і напругою постійного струму 12 В. Будь-яке інше використання не за призначенням.

Цей тип генератора підходить для живлення електроінструментів, електродвигунів або подібних пристроїв, споживана потужність яких не перевищує номінальну потужність генератора щодо їх пускових характеристик. Машину не можна використовувати для живлення чутливого електронного обладнання.

Якщо виріб використовується з будь-якою метою, відмінною від цільового призначення, або в разі несанкціонованої модифікації, встановлена ​​законом гарантія та встановлена ​​законом відповідальність за дефекти, а також будь-яка відповідальність з боку виробника будуть недійсними.

Не перевантажуйте! Використовуйте продукт лише для тих потужностей, для яких він був розроблений. Продукт, розроблений для певної мети, виконує її краще та безпечніше, ніж той, який має аналогічну функцію. Тому завжди використовуйте правильний для певної мети.

Майте на увазі, що наші продукти не призначені для корпоративного, комерційного, муніципального та іншого, ніж приватного використання. Ми не несемо відповідальності, якщо продукт використовується в цих або подібних умовах.

Там, де це необхідно, дотримуватися правових вказівок і норм, щоб запобігти можливим нещасним випадкам під час роботи.

**УВАГА! Ніколи не використовуйте виріб, якщо він знаходиться поблизу людей, особливо дітей або домашніх тварин. Користувач несе відповідальність за всі збитки, завдані третім особам або їхньому майну.**

Зберігайте цю інструкцію з експлуатації та використовуйте її, коли вам знадобиться додаткова інформація. Якщо ви не розумієте деякі з цих інструкцій, зверніться до свого дилера. Якщо продукт позичається іншій особі, разом з ним необхідно позичити цю інструкцію з експлуатації.

**НАВЧАННЯ**

Увесь обслуговуючий персонал повинен бути належним чином навчений використанню, експлуатації та налаштуванням і особливо ознайомлений із забороненими видами діяльності.

• Ніколи не дозволяйте використовувати пристрій дітям або людям, які не знайомі з цими інструкціями. Місцеві правила можуть визначати вікове обмеження оператора.

• Цей виріб не призначений для використання особами зі зниженими сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями - якщо вони не перебувають під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або якщо ця особа проінструктувала, як використовувати цей виріб. Продукт не призначений для використання дітьми та особами з обмеженою рухливістю або поганим фізичним характером. Ми настійно рекомендуємо вагітним жінкам проконсультуватися з лікарем перед використанням цього продукту.

• Поважайте національні/місцеві правила щодо робочого часу (будь ласка, зверніться до місцевих органів влади).

**ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

• Вивчіть його застосування та обмеження, а також конкретні потенційні небезпеки, пов’язані з цим інструментом. Ознайомтеся з елементами керування на машині та як ними користуватися.

**РОБОЧА ЗОНА**

• Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим. Безлад і темні місця сприяють нещасним випадкам.

• Не працюйте у вибухонебезпечному середовищі, наприклад у присутності легкозаймистих рідин, газів і пилу. Продукт створює іскри, які можуть запалити пил або дим.

• Не піддавайте машину дії дощу. Не використовуйте цю машину у вогкості та вологості.

**СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ**

• Генератор повинен стояти на рівній твердій поверхні. Експлуатація пристрою на не горизонтальних поверхнях може призвести до витоку палива.

• Ніколи не використовуйте генератор під час дощу чи снігу, щоб уникнути ураження електричним струмом або пожежі.

• Не використовуйте генератор поблизу легкозаймистих матеріалів, існує ризик отруєння або пожежі.

• Завжди розташуйте генератор на відстані не менше 1,5 м від стіни або іншого обладнання.

• Ніколи не використовуйте машину у вибухонебезпечному середовищі.

• Генератори можна використовувати тільки на вулиці, за межами гаража, подалі від відкритих вікон.

• Робоча температура генератора: від −15° до +32°C.

**ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРИСТРОЮ**

• Апарат не можна використовувати для живлення чутливого електронного обладнання.

• Машиною може керувати лише одна особа.

• Прилад призначений для домашньої роботи. Він не призначений для постійного професійного використання.

• Навантаження має підтримуватися в межах номінального значення, зазначеного на номінальному місці генератора, перевантаження може пошкодити пристрій або скоротити термін його служби.

• Не виконуйте неавторизованих налаштувань регулятора для збільшення або зменшення швидкості двигуна.

• Використовуючи подовжувачі, переконайтеся, що вони заземлені та мають достатній діаметр дроту для застосування.

• Не накривайте пристрій, коли він використовується. Не використовуйте машину, коли вона працює.

• Глушник сильно нагрівається під час роботи і залишається гарячим деякий час після вимкнення пристрою. Будьте обережні, щоб не торкатися глушника, поки він гарячий. Дайте двигуну охолонути, перш ніж зберігати генератор у приміщенні.

• Пристрій повинен досягти робочої швидкості перед підключенням електричних навантажень. Відключити навантаження

перед тим, як вимкнути генератор. Вимкніть все обладнання, яке живиться від генератора

перед тим, як вимкнути генератор.

• Пристрій не можна підключити до іншої розетки живлення.

• Перед використанням переконайтеся, що генератор не має пошкоджених шлангів, ослаблених або відсутніх затискачів, пошкодженого бака чи кришки. Усі дефекти необхідно усунути перед використанням.

• Завжди тримайте дітей подалі від генераторів.

• Монтаж і капітальний ремонт генератора можуть проводити тільки спеціально навчені люди.

• Якщо генератор працює протягом тривалого часу, ми рекомендуємо використовувати захист від шуму.

• Не працюйте і не маніпулюйте машиною з мокрими руками або у вологих умовах.

• Підключення до мережі для постійної роботи (наприклад, резервне джерело електроенергії) має бути встановлено кваліфікованим експертом у галузі електропостачання та має відповідати всім застосовним нормам. Підключення підлягає погодженню (ревізії) відповідної розподільчої станції та має бути технічно забезпечене таким чином, щоб унеможливити підключення генератора до мережі, коли мережа знаходиться в експлуатації. Неправильне підключення може поставити під загрозу працівників систем розподілу електроенергії, які контактують з електричними проводами, а після відновлення електропостачання генератор може вибухнути, згоріти або спричинити пожежу

• Переконайтеся, що всі електроприлади, які ви хочете підключити до генератора, знаходяться в хорошому стані та не мають жодних функціональних дефектів. Якщо є якась несправність (прилад працює повільно, несподівано зупиняється, аномально шумить, димить...), негайно вимкніть генератор. Потім від’єднайте прилад від мережі та усуньте причину несправності.

**ВИКОРИСТАННЯ БЕНЗИНОВИХ МАШИН**

• Продуктивність бензинового двигуна, встановленого на певному пристрої, може не досягати валової потужності. Це викликано багатьма факторами, напр. використовувані компоненти (вихлоп, зарядка, охолодження, карбюратор, повітряний фільтр тощо), обмеження щодо використання, умови експлуатації (температура, вологість тощо) та відмінності між окремими виробленими двигунами.

**УВАГА! Під час роботи двигун виділяє чадний газ. Це безбарвний отруйний газ без запаху. Вдихання чадного газу може викликати нудоту, непритомність, репродуктивні розлади і навіть смерть.**

**УВАГА! Працюючі двигуни виділяють тепло. Під час роботи деталі двигуна та глушника надзвичайно нагріваються. Після дотику вони можуть викликати серйозні опіки. Якщо він знаходиться поблизу будь-яких легкозаймистих матеріалів, напр. листя, трави, кущів тощо, це може загорітися.**

• Не запускайте двигун у закритому просторі, це може спричинити накопичення чадного газу.

• Перед будь-якими налаштуваннями, зміною аксесуарів або зберіганням бензинових машин спочатку вимкніть їх, дайте їм повністю охолонути та застрахуйте від випадкового запуску, потягнувши за кінець свічки запалювання.

• Невикористані бензинові машини слід зберігати в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте використовувати машину людям, які не знайомі з роботою та цим посібником користувача. Бензинові машини небезпечні в руках некваліфікованих людей.

• Не використовуйте бензинову машину, якщо перемикач двигуна не працює.

• Під час роботи з бензиновою машиною ніколи не застосовуйте грубу силу. Машина, яка була розроблена для роботи, виконує її краще та безпечніше, тому завжди використовуйте правильну машину для даного завдання.

• Правильно обслуговувати бензинові машини. Переконайтеся, що рухомі частини правильно відрегульовані та не застрягли.

• Переконайтеся, що на машині немає зламаних частин або інших проблем, які можуть негативно вплинути на роботу машини. Якщо машина пошкоджена, віддайте її в ремонт перед подальшим використанням. Багато нещасних випадків викликано поганим обслуговуванням машин.

• Не схиляйте машину так, щоб вона могла впасти або витікати бензин і масло.

Зверніть увагу на вказівки з безпеки та попередження в розділі ПАЛИВО.

**ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб зменшити небезпеку пожежі, ураження електричним струмом і отримання травм, необхідно дотримуватися основних заходів безпеки під час використання цієї машини, включаючи наступні інструкції**.

• Перед запуском двигуна завжди тримайте ел. вихідний вимикач вимикається, якщо це дозволяє конструкція.

• Підключайте пристрій лише з відповідними значеннями напруги

• Електрообладнання має бути без дефектів.

УВАГА! Під час роботи кількох приладів.

• Не запускайте дві або більше машин одночасно. Почніть їх один за іншим.

• Захистіть себе від ураження електричним струмом.

• Не переносьте та не маніпулюйте машиною за службовий кабель, не тягніть вхідний гніздо з розетки, тягнучи за службовий кабель. Захищайте службовий кабель від тепла, жиру та гострих країв.

• Не підключайте пошкоджений кабель обслуговування до джерела живлення та не торкайтеся пошкодженого кабелю до його відключення від джерела живлення. Пошкоджений сервісний кабель може призвести до контакту з деталями під напругою.

• Генератори ні в якому разі не можна монтувати самостійно до стаціонарної системи живлення як резерву. В окремому випадку, коли йдеться про підключення альтернативного джерела живлення до поточної системи електропостачання, це підключення може виконувати лише кваліфікований електрик, який має компетенцію виконувати ці підключення, який знає проблеми використання портативних генераторів електроенергії з точки зору чинні правила техніки безпеки та електрики, а також здатний оцінити відмінності між пристроями, що працюють у загальнодоступній розподільній мережі, та обладнанням, що живиться від генератора. Дистриб’ютор не несе відповідальності за будь-які збитки або травми, спричинені неправильним зв’язком із громадською системою розподілу.

• Не підключайте до генератора іншу розетку, яка не відповідає чинним стандартам. Інакше існує ризик ураження електричним струмом або пожежі. Використовуваний кабель повинен відповідати чинним стандартам. Через високі механічні навантаження використовуйте тільки гнучкий гумовий кабель.

• Поперечний переріз і довжину подовжувача зверніться до кваліфікованого електрика та дотримуйтеся стандарту ISO 8528-8.

• Генератор — це електричний пристрій, який відповідає вимогам безпеки для електрогенераторів, що працюють відповідно до ISO 8528-8 в ізольованій системі. Зазначені параметри для використання подовжувачів відповідно до ISO 8528-8:

|  |  |
| --- | --- |
| Перетин кабелю | максимальна довжина |
| 2,5 мм | 60 м |
| 4 мм | 100 м |

Примітка. Значення дійсні для повністю розмотаного кабелю.

• Генератор не можна використовувати для живлення електрозварювального обладнання. Таке використання може призвести до серйозних пошкоджень машини, на які не поширюється гарантія.

• Цей електричний пристрій виготовлено згідно з усіма діючими правилами безпеки, які його стосуються. Усі ремонтні роботи повинні виконуватися лише кваліфікованими особами, і можна використовувати лише оригінальні запасні частини. В іншому випадку це може стати серйозною небезпекою для користувача.

• Будь-яке втручання або ремонт електричної установки може виконувати лише кваліфікований електрик, який має дозвіл виробника.

• Захист від ураження електричним струмом залежить від вимикачів, адаптованих до джерела живлення. Ці вимикачі необхідно замінювати тільки на вимикачі з такими же параметрами та характеристиками.

• Не модифікуйте та не видозмінювати генератор, не підключайте його до будь-яких насадок або подовжувачів вихлопу двигуна генератора.

**ЗАЗЕМЛЕННЯ**

• Генератор в основному призначений для підключення приладів з класом захисту II. При використанні приладів класу II заземлювати генераторний блок не потрібно.

• Пристрої з класом захисту I можна підключати, лише якщо генераторний блок належним чином заземлений і обладнаний відповідними функціями безпеки відповідно до наступного типу мережі (TN-C, TN-S, TT тощо). Це заземлення та підключення може виконувати тільки фахівець.

• Неможливо підключити пристрої з класом захисту 0.

**ПРОФІЛАКТИКА ТА ПЕРША ДОПОМОГА**

*Примітка: ми рекомендуємо завжди мати*:

• У вашому розпорядженні відповідний вогнегасник (сніговий, порошковий, галотрон).

• Повністю укомплектована аптечка, легко доступна для супроводу та оператора.

• Мобільний телефон або інший пристрій для швидкого виклику екстрених служб.

• Супровід ознайомлений з принципами надання першої допомоги. Супроводжуючий повинен триматися на безпечній відстані від робочого місця, при цьому завжди вас бачити!

Завжди дотримуватись принципів надання першої допомоги у разі будь-яких травм.

• Якщо шкіра обпечена, спочатку уникайте контакту з джерелом опіків. Охолодіть пошкоджені ділянки меншої протяжності водою, бажано приблизно 4-8 °C. Не наносьте мазі, креми або порошки на уражену ділянку. Найкраще використовувати вологий компрес, наприклад, носову хустку або рушник. Потім закріпіть стерильну кришку та, якщо необхідно, зверніться до лікаря.

• У разі ураження електричним струмом необхідно більш ніж будь-де наголошувати на безпеці та усуненні ризику для рятувальників. Постраждала людина зазвичай контактує з електричним обладнанням (джерелом травми) через м’язові спазми, спричинені електричним струмом. Травматичний процес в цьому випадку триває. Тому необхідно **СПЕРШУ ВИМКНУТИ ЖИВЛЕННЯ будь-яким можливим способом. Згодом ВИКЛИЧТЕ ШВИДКУ або іншу професійну службу, а потім НАДАЙТЕ ПЕРШУ ДОПОМОГУ**! Забезпечити вільні дихальні шляхи, перевірити дихання, перевірити пульс, покласти уражене місце на спину, нагнути голову і висунути нижню щелепу. При необхідності починають з штучного дихання в легені та масажу серця.

• Не допускайте контакту бензину чи олії зі шкірою. Тримайте бензин і масло подалі від очей. Якщо бензин або масло потрапили в очі, негайно промийте їх чистою водою. Якщо роздратування все ще є, негайно зверніться до лікаря.

**У ВИПАДКУ ПОЖЕЖІ:**

• Якщо двигун починає горіти або з нього з’являється дим, вимкніть виріб і перейдіть у безпечне місце.

• Для гасіння пожежі використовуйте відповідний вогнегасник (сніговий, порошковий, галотрон).

**• НЕ ПАНІКУЙТЕ.** Паніка може завдати ще більшої шкоди.

**ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ**

• Навіть якщо пристрій використовується відповідно до інструкцій, неможливо усунути всі ризики, пов'язані з його роботою. Наступні ризики можуть виникнути через конструкцію пристрою:

• Механічна небезпека, спричинена розрізанням і відкиданням.

• Небезпека ураження електричним струмом, викликана дотиком до частин під високою напругою (прямий контакт) або до частин, які потрапили під високу напругу через несправність пристрою (непрямий контакт).

• Небезпека нагрівання, що може спричинити опіки чи опіки та інші травми, викликані можливим контактом з предметами або матеріалами високої температури, включаючи джерела тепла.

• Ризик шуму, що призводить до втрати слуху (глухота) та інших фізіологічних розладів (наприклад, втрата рівноваги, втрата свідомості).

• Ризик вібрації (що призводить до судинних і неврологічних ушкоджень системи кисть-пліч, наприклад, так звана «хвороба білих пальців»).

• Небезпека, викликана контактом із шкідливими рідинами, газом, туманом, димом і пилом або їх вдиханням, пов'язана з викидами (наприклад, вдихання).

• Небезпека пожежі або вибуху пов'язана з розливом палива.

• Небезпека, спричинена не дотриманням принципів ергономіки в конструкції машини, наприклад, небезпека, спричинена нездоровим положенням тіла або надмірним навантаженням і не характерністю для анатомії кисті та руки людини, стосується конструкції ручки, рівноваги машини та використання зубний стрижень.

• Небезпеки, викликані несподіваним запуском, неочікуваним перевищенням обертів двигуна, спричиненими дефектом/відмовою системи керування, пов'язані з дефектами ручки та розташуванням водіїв.

• Небезпеки, викликані неможливістю зупинити машину в найкращих умовах, стосуються міцності рукоятки та розміщення пристрою зупинки двигуна.

Небезпеки, викликані несправністю системи керування машиною, стосуються міцності ручки, розміщення драйверів і маркування.

• Небезпека, спричинена розривом (ланцюга) під час руху.

• Небезпека, спричинена зйомкою об’єктів або розбризкуванням рідини.

**УВАГА! Продукт створює електромагнітне поле дуже слабкої інтенсивності. Це поле може заважати деяким кардіостимулятором. Щоб зменшити ризик отримання серйозної або смертельної травми, люди з кардіостимуляторами повинні проконсультуватися щодо використання машини з лікарем і виробником.**

**РОЗПАКУВАННЯ**

Уважно перевірте всі частини після розпакування виробу з коробки.

Не викидайте пакувальні матеріали, доки ви їх уважно не перевірите, якщо вони не залишилися частиною продукту.

Частини упаковки (пластикові пакети, канцелярські скріпки тощо), які не залишаються в недоступному для дітей місці, можуть бути можливим джерелом небезпеки. Існує небезпека проковтування або задушення!

Якщо ви помітили пошкодження під час транспортування або розпакування, негайно повідомте свого постачальника. Не використовуйте виріб!

Ми рекомендуємо зберегти пакет для подальшого використання. Пакувальні матеріали все одно мають бути перероблені або утилізовані згідно з відповідним законодавством. Відсортуйте різні частини упаковки відповідно до матеріалу та передайте її у відповідні пункти збору. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої адміністрації.

Застібки можуть ослабнути під час транспортування в упаковці.

**ВМІСТ ПАКЕТУ:**

1x генератор, 1x інструкція з експлуатації, 2x колесо, 1x опорні ніжки, 1x ручка, 1x набір кріпильних елементів.

• Стандартні аксесуари можуть бути змінені без попередження.

• Цей продукт не потребує збирання.

**МОНТАЖ**

Під час збирання машини дотримуйтесь ілюстрацій у додатку на сторінці 14 (Мал. 2-3).

Зберіть виріб на чистій рівній поверхні.

Перед використанням затягніть усі гайки та болти. (Включаючи ті, які ви не монтували самостійно.)

**ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГУНА**

**Примітка: всі продукти HECHT, оснащені бензиновим двигуном, перевірені на відповідність дуже суворим вимогам щодо допустимих лімітів викидів вихлопних газів. У виробничому цеху двигуни тестуються і налагоджуються протягом 8 хвилин. Тому можливо, що вихлопи або інші частини двигуна можуть мати незначні сліди використання. Будь ласка, вибачте за цей факт. Без цих налаштувань і випробувань неможливо ввести в експлуатацію вироби, що працюють на бензині.**

**ПАЛИВО**

**УВАГА! У зв'язку з транспортуванням машина поставляється без моторного масла і палива. З цієї ж причини деякі типи машин також не заправляються трансмісійним маслом. Перед введенням в експлуатацію залийте масло та пальне**!

**ДВИГУН СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ НА НЕЕТИЛЬОВАНИЙ БЕНЗИН - E10.**

Використовуйте чисте, свіже неетильоване паливо комерційної якості;

Машина оснащена чотиритактним двигуном і повинна працювати виключно на чистому бензині БЕЗ масла!

**УВАГА! Бензин є легкозаймистим і вибухонебезпечним, а також його пари. Ви можете отримати серйозні опіки або травми під час заправки бензином.**

**ЗАПРАВКА**

**Вимкніть двигун. Ніколи не знімайте кришку баку і не додавайте паливо, коли двигун працює або гарячий. Після зупинки двигуна зачекайте, поки двигун і компоненти вихлопу повністю охолонуть.**

1. Зніміть кришку паливного баку (мал. 4A).

2. Заповніть паливний бак не більше ніж на 1 см нижче дна заливної горловини (мал. 4C). Індикатор використовується для поверхневої перевірки рівня палива (мал. 4В).

3. Не переповнюйте! Перед запуском двигуна витріть розлитий бензин.

4. Усі кришки резервуару та контейнерів для сипучих вантажів необхідно встановити та затягнути.

**УВАГА!Ніколи не заливайте бензин у кімнаті.**

• Не палить і не використовуйте відкритий вогонь під час заправки.

• Переконайтеся, що ви знаходитесь подалі від тепла, іскор і вогню.

• Якщо бензин розлився, не запускайте двигун. Негайно прибирайте розлитий бензин. Перенесіть машину з місця, де був розлитий бензин, і зачекайте, поки пари палива розсіються, щоб уникнути можливості пожежі.

• Не використовуйте бензин, що містить етанол. Не змішуйте масло з бензином. Для захисту двигуна рекомендуємо використовувати паливний стабілізатор, який можна придбати на АЗС.

• Стежте, щоб вода та бруд не потрапили в паливний бак.

• Паливо має бути не старше 14 днів.

Примітка: паливо може пошкодити фарбу та деякі типи пластику. Доливаючи паливний бак, будьте обережні та намагайтеся не розлити бензин. Гарантія не покриває пошкодження, спричинені розливом палива.

**МАСЛО МОТОРНЕ**

**УВАГА! Цей двигун поставляється без масла, обов'язково залийте масло в двигун перед запуском. Використовуйте лише рекомендовані нижче типи масла.**

Неправильне заливання або недостатня кількість масла може призвести до непоправної поломки двигуна.

• Використовуйте оливу для чотиритактних двигунів, яка відповідає або перевищує вимоги до класу продуктивності SF, SG, SH класифікації API або їх еквівалент.

**• Для загального використання протягом усього року ми рекомендуємо SAE 10W-30 HECHT 4T.**

**• Для загального використання взимку рекомендується використовувати SAE 5W-40, HECHT 5W-40.**

Виберіть оптимальну в'язкість масла, яка відповідає температурі навколишнього середовища, при якій ви збираєтеся працювати з машиною. (мал. 5) НЕ ЗМІШУЙТЕ МАСЛО!

**ПЕРЕВІРКА РІВНЯ МАСЛА ТА ДОЛИВАННЯ**

Перевіряйте рівень масла лише тоді, коли двигун вимкнений і охолоджений. Машина повинна стояти рівно.

1. Зніміть кришку маслозаливної горловини / щуп (мал. 6A) і ретельно висушіть її.

2. Втягніть пробку кришки маслозаливної горловини/щупа до кінця в маслозаливную горловину, але закрутить її. Потім зніміть його. Витягнувши, прочитайте щуп рівня масла.

3. Якщо рівень масла знаходиться поблизу або нижче нижньої граничної позначки щупа, зніміть кришку маслозаливної горловини / щуп і додайте масло в двигун між верхньою та нижньою мітками (мал. 6B). Не перепливайте.

4. Встановіть кришку маслозаливної горловини/щуп.

Замініть масла згідно з параграфом **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ / ЗАМІНА МАСЛА.**

**ПЕРЕВІРКА ДВИГУНА ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ**

Для вашої безпеки та максимального збільшення терміну служби вашого обладнання дуже важливо перед початком роботи перевірити стан двигуна. Якщо у вас є якісь сумніви, не запускайте машину. Зверніться до нашого авторизованого сервісу.

**ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ НАСТУПНЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГУНА:**

Повний контроль: переконайтеся, що немає витоків, знайдіть ослаблені або пошкоджені частини двигуна, що працює від обладнання.

- рівень палива

- рівень масла (двигун, коробка передач, витрата мастила, відповідно до машини) - очищувач повітря (якщо є)

- правильна установка кінця свічки запалювання.

- чистота елементів управління (перемикачі, ручки)

- засоби безпеки та захисту

- пристрій, моторний інструмент.

**УВАГА! Обов’язково подбайте про будь-яку проблему, яку ви виявите, або зверніться до авторизованого дилера сервісного обслуговування для її усунення, перш ніж запускати двигун. Неналежне технічне обслуговування цього двигуна або не виправлення проблеми перед початком роботи може призвести до несправності, яка може призвести до серйозних травм або смерті.**

**БІЛЬША ВИСОТА**

• Двигуни, що працюють на великих висотах (вище 1600 метрів над рівнем моря), вимагають особливої уваги, оскільки знижується коефіцієнт насичення паливної суміші до перенасичення. Це призводить до втрати потужності та збільшення витрати палива. Для отримання додаткової інформації зверніться до авторизованого сервісного центру.

**ЕКСПЛУАТАЦІЯ**

**ПУСКОВИЙ ГЕНЕРАТОР**

Машина повинна стояти на рівній твердій землі. Перед запуском двигуна від'єднайте будь-які навантаження від клем змінного та постійного струму.

• Прогрійте двигун без навантаження приблизно 3 хвилини. Якщо генератор постачатиме живлення більше ніж одному приладу, переконайтеся, що підключаєте їх один за одним із вищим номінальним струмом. Для запуску більшості двигунів приладів потрібна потужність, яка перевищує номінальну. Не перевищуйте ліміт струму, визначений для будь-якої розетки.

**УВАГА! Чадний газ є токсичним. Його вдихання може призвести до втрати свідомості та навіть смерті. Уникайте будь-яких місць або дій, які піддають вас впливу чадного газу.**

1. Відключіть усі навантаження від розетки змінного струму та вимкніть вимикач змінного струму.

2. Запалювання з'єднується через кабель і ковпачок свічки (гумовий чохол) зі свічкою. Перевірте підключення.

3. Встановіть паливний кран у положення «ON» (мал. 7A).

4. Перемістіть важіль заслінки в положення «OPEN (CHOKE)» (мал. 7B).

5. Поверніть перемикач запуску генератора в положення «ON» (мал. 8A).

6. Візьміться за рукоятку стартера (мал. 7C) і обережно потягніть за ручку стартера, доки вона не почне чинити опір, а потім швидко й з силою потягніть угору.

**УВАГА! Ніколи не висмикувати ручку запуску, коли пристрій працює, інакше це може пошкодити двигун.**

**Не дозволяйте рукоятці стартера повертатися назад до двигуна. Обережно поверніть його, щоб запобігти пошкодженню стартера. Швидке втягування шнура стартера (віддача) потягне руку та руку до двигуна швидше, ніж ви зможете відпустити. Це може призвести до зламаних кісток, переломів, забоїв або розтягнень.**

7. Після запуску двигуна повільно поверніть рукоятку стартера до болта напрямної мотузки.

8. Регулювання заслінки: коли двигун починає працювати, повільно поверніть важіль заслінки в положення «ВИМК.». У холодну погоду після того, як двигун прогріється, переведіть важіль заслінки в положення «ВИМК.». Перед кожним рухом важеля зачекайте, доки швидкість двигуна стабілізується. Увімкніть двигун, поставивши важіль заслінки в положення «ВИМК.».

9. Перш ніж вимкнути генератор, вимкніть усе обладнання, що живиться від генератора.

Якщо двигун зупиняється і не запускається, перевірте рівень моторного масла перед пошуком несправностей в інших областях.

**ВИМКНЕННЯ ДВИГУНА**

1. Зніміть усі навантаження з розетки змінного струму.

2. Після закінчення роботи дайте двигуну попрацювати кілька хвилин.

3. Вимкніть вимикач змінного струму (мал. 8B).

4. Переведіть перемикач генератора в положення «ВИМК.».

5. Поверніть паливний кран у положення «ВИМК.».

6. Примітка: щоб аварійно зупинити генератор, переведіть перемикач генератора в положення «ВИМК.».

**АВАРІЙНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ**

Якщо необхідно, вимкніть генератор, перевівши його в положення ВИМК.

**ДАТЧИК МАСЛА**

Датчик масла призначений для запобігання пошкодженню двигуна через недостатню кількість масла в картері. Якщо рівень масла в картері може впасти нижче безпечної межі, двигун не запуститься. Якщо двигун зупиняється і не запускається, перевірте рівень моторного масла перед пошуком несправностей в інших областях.

**УВАГА! Робота двигуна з недостатньою кількістю масла може призвести до серйозних пошкоджень двигуна. Постачальник не несе відповідальності за таке пошкодження насоса.**

• Перед кожним запуском двигуна перевіряйте рівень масла на рівній поверхні при вимкненому двигуні.

• Датчик масла не дозволяє оператору ігнорувати перевірку рівня масла перед кожним використанням.

• Датчик масла не можна від'єднувати або демонтувати.

• Оператор машини зобов'язаний перевіряти рівень масла перед кожним запуском двигуна відповідно до таблиці встановленого технічного обслуговування.

**ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТОРА**

**ЗАСТОСУВАННЯ AC**

1. Запустити двигун.

2. Увімкніть вимикач змінного струму (мал. 8B).

3. Переконайтеся, що прилад, який буде використовуватися, вимкнено, і підключити прилад до розетки (мал. 1 / частина 9).

*Примітка: не перевищуйте вказане обмеження навантаження макс. Вихід змінного струму.*

*Примітка: якщо автоматичний вимикач вимкнувся через перевантаження, зменшіть електричне навантаження або усуньте проблему та зачекайте кілька хвилин, перш ніж знову вмикати автоматичний вимикач.*

*УВАГА! Підключення генератора як замінника загальної електричної мережі може виконувати лише досвідчений електрик за погодженням з розподільною компанією. За жодних обставин не можна монтувати генератори самостійно до стаціонарної системи живлення як резерву.*

ЗАСТОСУВАННЯ DC

• Розетка для постійного струму (мал.1 / частина 13) призначена для живлення приладів 12 В (включаючи електронні) і для зарядки акумуляторів автомобільного типу 12 В.

• Потужність постійного струму 12 В/100 Вт можна використовувати разом із вихідною напругою змінного струму 230 В, але вона не повинна перевищувати максимальну потужність машини. Таким чином, сума всіх входів не може перевищувати максимальну номінальну потужність генератора. Вихід DC призначений в першу чергу для зарядки акумулятора, тому необхідно пам'ятати, що вихідна напруга нестабілізована і без навантаження може показувати значення, незважаючи на 30В!

• Перевантаження ланцюга постійного струму, надмірне споживання струму батареєю або проблема з електропроводкою призведуть до спрацювання захисту ланцюга постійного струму (мал. 1 / частина 10) (кнопка PUSH висувається). Якщо це сталося, зачекайте кілька хвилин, перш ніж натискати захисний пристрій, щоб відновити роботу.

**Примітка: при підключенні з мінімальним відводом (мала відбірна потужність) може виникнути вібрація легких приладів.**

**ЗАРЯД БАТАРЕЇ**

**УВАГА! Дотримуйтесь інструкцій виробника акумулятора щодо заряджання. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неналежним обслуговуванням або підзарядкою акумуляторів.**

УВАГА! Розетка не має регулювання, як звичайний зарядний пристрій – постійно перевіряйте зарядку батареї та вчасно закривайте її. Генератор призначений для зарядки свинцевих (Pb, свинцево-кислотних), гелевих і AGM акумуляторів тільки напругою 12 В. Заряджання акумуляторів інших типів може спричинити пожежу або вибух.

**ЯК ЗАРЯДЖАТИ:**

1. Під’єднайте зарядний кабель до гнізда на генераторі, а потім під’єднайте цей кабель до плюсової клеми акумулятора. (Червоний кабель плюс, +).

2. Запустить генератор, дайте двигуну прогрітися та зачекайте, поки швидкість двигуна стабілізується.

3. Підключіть мінусовий провід до контакту акумулятора. Чорний дріт до мінуса (-).

Примітка: (Якщо генератор обладнано розеткою та кабелем із вилкою, спочатку підключити вилку, потім підключіть червоний кабель до позитивного полюсу акумулятора, запустіть і підключити лише чорний кабель до негативного полюсу акумулятора ) після запуску двигуна.

4. Після зарядки акумулятора вимкніть двигун.

5. Від'єднайте кабель спочатку від розетки, а потім від контактів акумулятора.

6. Не змінюйте полярність заряджання, інакше може виникнути серйозне пошкодження генератора та/або акумулятора.

**АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ**

Електростанція обладнана вимикачами як змінного, так і постійного струму. Ці автоматичні вимикачі служать для захисту від тривалого перевантаження або короткого замикання. Якщо під час роботи машини виникає перевантаження або коротке замикання, автоматичний вимикач вимикається і подача електроенергії припиняється. У цьому випадку усуньте причину проблеми, зачекайте деякий час, а потім знову заблокуйте запобіжник.

**ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО ВИПУСК**У

Більшість електричних пристроїв вимагають більшої споживаної потужності, ніж номінальна споживана потужність, указана виробником. Тому не перевищуйте вказане значення струму для будь-якої розетки.

Спочатку перевірте енергоспоживання підключеного приладу на етикетці або в інструкції з експлуатації (і перевірте правильність напруги). Щоб розрахувати навантаження на генератор, підсумовуйте витрати окремого використовуваного обладнання, помножені на пусковий коефіцієнт.

**РОЗРАХУНОК ПУСКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ**

**СУМА ВСІХ ГУЧНИХ КАНЦЮГІВ НІКОЛИ НЕ ПОВИННА БУТИ ВИЩОЮ ЗА МАКСИМАЛЬНУ РОБОЧУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ГЕНЕРАТОРА.**

На практиці це означає, що, наприклад, якщо ви підзаряджати батарею під час роботи з дрилем, ви завжди повинні рахувати обидва входи + резерв для пускового струму.

**ПРИКЛАД:**

Ви збираєтеся використовувати генератор потужністю 950 Вт

зарядка – напр. 12 В - зарядний струм 6 А і, отже, прибл. Дриль 70 Вт – напр. 230 В/3 А - прибл. 700 Вт

всього 770 Вт

Простим додаванням можна зробити висновок, що можна використовувати генератор на 950 Вт. Звичайно!

Ми навмисне забули в прикладі пусковий струм, який для дрилі як мінімум в два рази більше, ніж на етикетці, тому буде правильно:

зарядка – напр. 12 В - зарядний струм 6 А і, отже, прибл. Дриль 70 Вт – напр. 230 В/3 А - прибл. 700 Вт x 2 - 1400 Вт

всього 1470 Вт

***Отже, нам потрібно використовувати високопродуктивний генератор (або використовувати пристрій «плавного запуску») для виконання діяльності.***

***Приблизні значення факторів запуску деяких приладів можна знайти в додатку на початку цієї інструкції з експлуатації.***

***Що станеться, якщо ви забудете правильно розрахувати споживану потужність і продуктивність?***

***У найкращому випадку згасає лише запобіжник, у гіршому випадку двигун зупиняється, у гіршому – генератор буде пошкоджений. Тому розрахунок споживаної потужності генератора та продуктивності використовуваних приладів є важливим.***

**Перевірене правило - Генератор має бути постійно завантаженим максимум приблизно на 60% продуктивності мітки.**

УВАГА! При більших навантаженнях необхідно зробити перерву в залежності від температури двигуна і генератора і дати машині охолонути.

**ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ**

**УВАГА! Щоб забезпечити належне функціонування машини, її необхідно перевіряти і регулювати кваліфікованим персоналом в авторизованому сервісному центрі принаймні раз на рік.**

Належне обслуговування має важливе значення для безпечної, економічної та безперебійної роботи машини.

Недотримання інструкцій з обслуговування та заходів безпеки може призвести до серйозних травм або смерті. Завжди дотримуйтесь процедур, заходів безпеки, рекомендованого технічного обслуговування та рекомендованих перевірок, зазначених у цьому посібнику.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед будь-якими роботами з машиною (технічне обслуговування, перевірка, заміна аксесуарів, технічне обслуговування) або перед її зберіганням ЗАВЖДИ ВИМИКАЙТЕ ДВИГУН, дочекайтеся зупинки всіх рухомих частин і дайте машині охолонути. Уникайте випадкового запуску двигуна. Від'єднайте свічку запалювання.**

**ЦЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ В НАСТУПНИХ ПУНКТАХ!**

Зберігайте цю рекомендацію щодо перевірок, технічного обслуговування та інтервалів, зазначених у цьому посібнику користувача. Інші сервісні операції, які є складнішими або потребують спеціальних інструментів, довіряйте нашому авторизованому сервісу.

**ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН**

• Тримайте машину в належному стані.

• Дбайливе поводження та регулярне чищення гарантують, що машина залишатиметься функціональною та ефективною протягом тривалого часу.

• У разі ненормальної вібрації дійте відповідно до інструкцій (див. інструкцію щодо усунення несправності).

• Тримайте всі гайки, болти та гвинти міцно затягнутими, щоб переконатися, що обладнання перебуває в безпечному робочому стані.

• Завжди переконайтеся, що вентиляційні отвори вільні від сміття.

• Замініть зношені або пошкоджені частини для безпеки. Використовуйте тільки оригінальні запчастини.

• За потреби замініть наклейки та етикетки з інструкціями та правилами безпеки новими.

**ПЕРЕВІРКА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВИГУНА І ПЛАН ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

**УВАГА! Якщо під час технічного обслуговування двигун необхідно нахилити, паливний бак має бути порожнім. Свічка завжди повинна бути спрямована вгору. Якщо паливний бак не спорожнений, а двигун нахилений по-іншому та в іншому напрямку, то може бути важко завестись через масло та бензин, які забивають невідповідні частини двигуна, забруднюючи повітряний фільтр, свічку запалювання та подібне.**

ПЕРШІ 5 ГОДИН РОБОТИ

• Перевірте кріплення всіх гайок

• Заміна масла в двигуні

КОЖНІ 25 ГОДИН РОБОТИ

• Перевірте кріплення всіх гайок

• Заміна масла в двигуні

• Перевірка стану моторного масла

• Очистіть оточення глушника

• Очищення повітряного фільтра (якщо є)

• Перевірка, очищення та можлива заміна свічки запалювання

КОЖНІ 100 ГОДИН РОБОТИ

• Заміна свічок запалювання

• Перевірте стан паливного шланга

• Перевірка регулювання карбюратора 1

**ЗАМІНА МАСЛА**

Рекомендується звернутися до авторизованого сервісного центру для заміни масла.

**Примітка: першу заміну мастила слід здійснити через 5 годин роботи, при роботі під великим навантаженням повторну заміну слід виконати через 25 годин роботи.**

Злийте моторне масло, коли двигун прогрітий. Тепле масло зливається швидко і повністю. Увага: Не зливайте масло при працюючому двигуні!

1. Поставте поряд із двигуном відповідний контейнер для збору відпрацьованого масла.

2. Зніміть кришку маслозаливної горловини/щуп (мал. 9A).

3. Зніміть дренажний болт (мал. 9B) - якщо є - і дайте використаній оливі повністю стекти в контейнер.

4. Для двигуна без зливної пробки ми рекомендуємо використовувати масляний насос або злити масло в ємність, злегка нахиливши двигун у бік кришки маслозаливної горловини/щупа. Перш ніж нахилити машину, вийміть паливо з баку. Тримайте свічковий кінець двигуна вгору. Не зливайте масло з верхньої заливної горловини, якщо паливний бак повністю порожній. Інакше, коли машина нахилена, паливо може витікати та спричинити пожежу або вибух.

5. Знову встановіть зливний болт. Коли двигун знаходиться в горизонтальному положенні, заповніть до верхньої граничної позначки на кришці/щупі. (мал. 12)

6. Надійно встановіть кришку маслозаливної горловини/щуп.

**1** Ці операції слід виконувати в авторизованому сервісному центрі

**Примітка. Будь ласка, утилізуйте використане моторне масло таким чином, що не шкодить навколишньому середовищу. Ми пропонуємо вам здавати відпрацьоване масло в герметичному контейнері до місцевого центру переробки або станції технічного обслуговування для утилізації. Не викидайте його у смітник, не виливайте на землю чи в каналізацію.**

• Робота двигуна з низьким рівнем масла може призвести до пошкодження двигуна.

• Мийте руки з милом і водою після роботи з відпрацьованим маслом.

**ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР**

Брудний повітряний фільтр обмежить потік повітря в карбюратор і спричиняє низьку роботу двигуна. Оглядайте повітряний фільтр кожного разу, коли двигун працює. Вам доведеться частіше чистити повітряний фільтр, якщо ви працюєте з двигуном у дуже запилених місцях.

*Примітка. Експлуатація двигуна без повітряного фільтра або з пошкодженим повітряним фільтром призведе до потрапляння бруду в двигун, що спричинить швидкий знос двигуна. Цей вид пошкодження не покривається.*

**ПЕРЕВІРКА ТА ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРУ**

**УВАГА! Повітряний фільтр необхідно обслуговувати (чистити) після 25 годин нормальної роботи. Обслуговуйте частіше під час роботи машини в дуже запилених місцях.**

Вимкніть двигун перед виконанням будь-яких робіт на машині. Зачекайте, поки всі рухомі частини повністю зупиняться, і від’єднайте свічку запалювання.

1. Вимкніть двигун перед виконанням будь-яких робіт на машині. Зачекайте, поки всі рухомі частини повністю зупиняться, і від’єднайте свічку запалювання.

2. Відпустіть кришку повітряного фільтра.

3. Зніміть кришку повітроочисника (рис. 10A). Будьте обережні, щоб бруд і сміття не потрапили в основу очищувача повітря.

4. Зніміть повітроочисник (рис. 10B) з основи повітроочисника.

5. Вимийте поролоновий елемент у рідкому мийному засобі та воді. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БЕНЗИН!

6. Висушіть фільтр на повітрі.

7. Капніть кілька крапель моторної олії на поролоновий фільтр і щільно стисніть, щоб рівномірно розподілити олію та видалити надлишки олії.

8. Установіть фільтр назад.

9. Закрийте кришку та зафіксуйте її.

Замініть фільтр, якщо він потертий, порваний, пошкоджений або його неможливо очистити.

**СВІЧКА ЗАПАЛЮВАННЯ**

Для досягнення найкращих результатів замінюйте свічку запалювання кожні 100 годин використання. Використовуйте лише рекомендовану свічку запалювання, яка відповідає правильному температурному діапазону для нормальних робочих температур двигуна. Щоб знайти фактичні типи рекомендованих свічок запалювання, зверніться до авторизованого сервісного центру.

УВАГА!

Якщо двигун працював раніше короткого часу, дайте йому охолонути. Будьте обережні, щоб не торкатися цих частин.

Невідповідні свічки запалювання можуть призвести до пошкодження двигуна.

Для хорошої роботи свічка запалювання повинна мати правильний зазор і вільна від відкладень.

1. Від'єднайте ковпачок від свічки запалювання (мал. 11A) і видаліть будь-який бруд з області свічки запалювання.

2. Використовуйте свічковий ключ відповідного розміру, щоб вийняти свічку запалювання.

3. Огляньте свічку запалювання. Замініть його, якщо він пошкоджений, сильно забруднений, якщо ущільнювальна шайба в поганому стані або якщо електрод зношений.

4. Виміряйте проміжок між електродами відповідним манометром. Правильний зазор вказано в Специфікаціях. Якщо потрібне регулювання, виправте зазор, обережно зігнувши бічний електрод. (мал. 12)

5. Встановіть свічку запалювання обережно, вручну, щоб уникнути перехресної різьби.

6. Після того, як свічка запалювання встановлена, затягніть свічковий ключ належного розміру, щоб стиснути шайбу.

7. Встановлюючи нову свічку запалювання, затягніть її на 1/2 оберту після посадки свічки, щоб стиснути шайбу.

8. Встановлюючи оригінальну свічку запалювання, затягніть її на 1/8 - 1/4 обороту після того, як свічка сяде, щоб стиснути шайбу.

9. Приєднайте ковпачок свічки запалювання до свічки запалювання.

Примітка: надмірне затягування свічки запалювання може пошкодити різьблення головки блоку циліндрів.

**ГЛУШНИК**

Дайте двигуну та вихлопній системі охолонути перед тим, як працювати.

• Видаліть накопичене сміття з області глушника та циліндра.

• Переконайтеся, що на глушнику немає тріщин, корозії чи інших пошкоджень.

• Якщо вихлопна система обладнана іскрогасником, вона повинна бути чистою та пасивною. Знявши розрядник і видаливши грубий бруд, очистіть розрядник тонкою щіткою (наприклад, зубною) від усіх відкладень. Після очищення знову зберіть його.

**ВУГЛЕЦЕВІ ВІДКЛАДЕННЯ**

Рекомендується кожні 100 – 300 годин роботи видаляти вугільні відкладення з циліндра, верхньої сторони поршня та клапанів в авторизованому сервісному центрі.

**ПАЛИВНА СИСТЕМА**

**УВАГА!Запасні частини паливної системи (пробки, шланги, баки, фільтри тощо) повинні відповідати оригінальним, інакше виникає небезпека пожежі.**

**• Регулярно перевіряти стан паливних шлангів.**

**• Замінюйте паливний шланг кожні 2 роки. Якщо паливо витікає з паливного шланга, замінити паливний шланг негайно.**

**РЕГУЛЮВАННЯ ДВИГУНА**

**УВАГА!Ні в якому разі не змінюйте номінальну швидкість двигуна (з боку карбюратора або з боку регулятора).**

**Ваш двигун був налаштований на заводі. У разі будь-якої зміни налаштувань двигуна гарантія буде анульована. Якщо необхідна додаткова настройка (наприклад, для великої висоти), зверніться до авторизованого сервісного центру!**

**ОЧИЩЕННЯ**

• Ретельно очищайте машину після кожного використання.

• Якщо двигун працював, дайте йому охолонути щонайменше півгодини перед чищенням.

• Очистіть усі зовнішні поверхні.

• Протріть поверхню машини та кришку двигуна сухою тканиною.

• Ніколи не використовуйте для очищення агресивні миючі засоби або розчинники.

• Якщо будь-яка з частин машини очищається водою або вологою тканиною тощо, вона повинна бути повністю сухою.

• Потенційне пошкодження деталей через корозію не може бути оцінено як виробничий дефект або дефект матеріалу.

• Протріть поверхню машини та двигун сухою тканиною.

• Відремонтуйте будь-яку пошкоджену фарбу та покрийте інші ділянки, які можуть іржавіти, легкою плівкою масла.

**ОЧИЩЕННЯ**

ПЕРЕД ЗБЕРІГАННЯМ ОЧИСТИТЬ МАШИНУ ВІДПОВІДНО ДО ПАРАГРАФУ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ / ОЧИЩЕННЯ.

**УВАГА! Зберігайте цю машину в місці, де випари палива не можуть бути недоступні для відкритого вогню або іскор. Перед тривалим зберіганням дайте паливу висохнути. Перед зберіганням завжди дайте машині охолонути.**

• Зберігайте машину в сухому, чистому та захищеному від морозу місці, недоступному для сторонніх осіб.

• Замініть зношені або пошкоджені частини для безпеки. Використовуйте тільки оригінальні запчастини.

• Якщо можливо, уникайте місць зберігання з високою вологістю, оскільки це сприяє утворенню іржі та корозії.

• Якщо в паливному баку є бензин, залиште паливний кран у положенні ВИМКНЕНО (якщо машина ним обладнана).

• Зберігайте двигун у рівному стані. Нахил може призвести до витоку палива або масла.

• Коли двигун і вихлопна система охолонуть, накрийте двигун, щоб уникнути пилу. Гарячий двигун і вихлопна система можуть спалахнути або розплавити деякі матеріали.

• Не використовуйте листовий пластик як пилозахисну кришку. Непориста кришка затримує вологу навколо двигуна, сприяючи іржі та корозії.

Примітка: під час зберігання слід подбати про те, щоб обладнання не ржавіло. Використовуючи легке масло або силікон, покрийте обладнання, особливо всі металеві частини та всі рухомі частини.

**МІЖСЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ**

Щоб підготувати машину до зберігання, слід виконати наступні дії.

1. Спорожніть бензобак за допомогою всмоктуючого насоса після останньої роботи в сезоні.2

2. Запустіть двигун і дайте йому попрацювати, поки він не витратить весь залишковий бензин і не заглохне.

3. Зніміть свічку запалювання. Через різьбу в головці блоку циліндрів (через отвір для свічки запалювання) залийте відповідну кількість 3 рекомендованого моторного масла в камеру згоряння. Увімкніть стартер, щоб рівномірно розподілити масло в камері згоряння. Замінити свічку запалювання.

4. Замінити свічку запалювання.

5. Замініть моторне масло.

**УВАГА! Не зливайте бензин у закритих приміщеннях, у безпосередній близькості від відкритого вогню тощо. Не паліть! Пари бензину можуть спричинити вибух і пожежу.**

**ЗНЯТТЯ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ**

**Перевірте двигун, як описано в розділі ПЕРЕД ПОЧАТКОМ цього посібника.**

**Якщо паливо було злито під час підготовки до зберігання, залийте в бак свіжий бензин.**

**ЗБЕРІГАННЯ ПАЛИВА**

УВАГА! Паливо можна зберігати лише у призначених для цього каністрах/контейнерах. При зберіганні в інших банках / контейнерах може статися забруднення або вибух бензину.

• Ніколи не зберігайте двигун поблизу печей, печей, водонагрівачів з індикаторною лампою, можливо, інших пристроїв, які можуть утворювати іскри.

• Зберігайте мінімальну кількість палива, яке можна використати до 14 днів. Не використовуйте паливо старше 14 днів.

**ДОДАВАННЯ СТАБІЛІЗАТОРА БЕНЗИНУ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ ПАЛИВА**

Додавання паливного стабілізатора до бензину може продовжити термін служби палива.

• Для захисту двигуна використовуйте стабілізатор палива, який можна придбати на заправних станціях.

• При додаванні стабілізатора бензину заповніть паливний бак свіжим бензином. Якщо бак заповнений лише частково, повітря в баку сприятиме погіршенню якості палива під час зберігання. Якщо ви зберігаєте ємність з бензином для заправки, переконайтеся, що в ній міститься тільки свіжий бензин.

• Додайте стабілізатор бензину, дотримуючись інструкцій виробника.

**2** Якщо ви зберігаєте ємність з бензином для повторного використання, переконайтеся, що вона не надто стара чи розклалася. Бензин з часом окислюється та розкладається, що спричиняє важкий запуск та засмічення.

**3** Відповідна кількість означає кількість, що залежить від потужності двигуна. Приблизно приблизно 5% від його потужності. Якщо ви використовуєте масло для консервації циліндра під час підготовки до зберігання, двигун буде короткочасно диміти при запуску. Це не є несправністю.

**• Після додавання стабілізатора бензину запустити двигун на відкритому повітрі протягом 10 хвилин, щоб переконатися, що оброблений бензин замінив необроблений бензин у карбюраторі.**

**Примітка: не зберігайте машину з паливом у баку більше 14 днів. Тривале зберігання з бензином у баку призведе до окиснення бензину. Старе (окислене та водянисте) паливо спричинить труднощі із запуском двигуна, засмічення або пошкодження всієї паливної системи, особливо карбюратора.**

**Транспортування**

УВАГА! Не переносьте та не транспортуйте машину, коли двигун працює. Перед транспортуванням машини дайте двигуну охолонути. Паливний бак має бути порожнім. Розлите паливо або його пари можуть спалахнути.

**ДЛЯ КОРОТШИХ ВІДСТАНЕЙ**

1. Щільно закрийте кришку паливного бака.

2. Перед транспортуванням дайте двигуну охолонути.

3. Поверніть перемикач двигуна з паливним краном у положення «ВИМК.».

4. Генератор оснащений колесами і ручкою для транспортування.

5. Нахиліть транспортну ручку та транспортуйте генератор, тримаючи ручку лише злегка нахиленою.

6. Не піднімайте генератор за цю ручку.

Під час маніпуляцій не повертайте та не нахиляйте генератор занадто сильно, щоб запобігти потраплянню масла в ті частини двигуна, де масло може спричинити проблеми чи несправності.

**ПЕРЕД ТРАНСПОРТУВАННЯМ В АВТОМОБІЛІ**

1. Щільно закрийте кришку паливного бака.

2. Поверніть перемикач двигуна та паливний клапан у положення «вимкнено» або «стоп».

3. Спорожніть бензобак за допомогою всмоктуючого насоса. Запустити двигун і дайте йому попрацювати, доки він не витратить весь залишковий бензин і не заглохне.

4. Перед транспортуванням дайте двигуну охолонути.

5. Будьте обережні, щоб не впустити або не вдарити машину під час транспортування.

6. Будьте обережні, щоб не вдарити машину під час транспортування. Не кладіть предмети на машину.

**ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ**

**УВАГА! Не переносьте та не транспортуйте машину, коли двигун працює. Перед транспортуванням машини дайте двигуну охолонути. Паливний бак має бути порожнім. Розлите паливо або його пари можуть спалахнути.**

**ОБЕРЕЖНО! Ви не можете самостійно усунути розлади, які потребують додаткового втручання.**

Якщо ви не можете усунути несправність за допомогою заходів, описаних нижче, зверніться до спеціалізованої майстерні, бажано до авторизованого сервісного центру.

Неправильне поводження може спричинити пошкодження або серйозні травми.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОБЛЕМА** | **ЙМОВІРНА ПРИЧИНА** | **КОРЕКЦІЙНІ ДІЇ** |
| **Двигун не запускається, двигун важко запускається, втрачає потужність або потужність двигуна коливається.** | **Кінець свічки запалювання ослаблений або від'єднаний від свічки запалювання** | **Прикріпіть кінець до свічки запалювання** |
| **Елементи керування двигуном (подача палива, важіль дросельної заслінки, дросель, гальмо двигуна тощо) не в правильному положенні** | **Встановіть у правильне положення** |
| **Паливний бак порожній.** | **Заповніть бак паливом.** |
| **Неправильна процедура запуску** | **Дотримуйтесь інструкцій у розділі «Запуск двигуна».** |
| **Карбюратор перевантажений паливом** | **Зачекайте кілька хвилин/Спробуйте почати без дроселя** |
| **Вентиляційний отвір паливного бака заблокований** | **Очистіть або замініть кришку паливного бака.** |
| **Брудна свічка запалювання/Неправильний зазор свічки запалювання** | **Очистіть, встановіть правильний зазор між електродами - дивіться специфікацію** |
| **Ослаблена свічка запалювання** | **Затягніть свічку запалювання** |
| **Несправна свічка запалювання** | **Замінити свічку запалювання** |
| **Забитий повітряний або паливний фільтр** | **Очистіть/замініть фільтр** |
| **Погана паливна суміш** | **Заправляйте паливом згідно з інструкцією** |
| **Забитий повітряний або паливний фільтр** | **Очистіть/замініть фільтр** |
| **Двигун перегрівся** | **Потік холодного повітря обмежений** | **Видалити бруд з отворів у вентиляційних отворах кришки двигуна, кришки вентилятора та інших каналів повітряного потоку** |
| **Надмірне виділення диму/диму** | **На холодному двигуні** | **Це нормальне явище** |
| **Погана паливна суміш** | **Заправляйте паливом згідно з інструкцією** |
| **Енергія не виробляється** | **Головний вимикач не увімкнено** | **Переведіть головний вимикач у положення «ON».** |
| **З’єднання розетки погане.** | **Відрегулюйте підключення розетки.** |
| **Номінальна швидкість генератора не досягається** | **Зверніться до авторизованого сервісного центру.** |

**СЕРВІС ТА ЗАПЧАСТИНИ**

• У разі несправності ми рекомендуємо віддати цей виріб на ремонт в авторизований сервісний центр, який використовує лише ідентичні запчастини. Ви збережете як безпеку продукту, так і його продуктивність.

• Для технічної допомоги, ремонту або замовлення оригінальних запасних частин ми рекомендуємо вам завжди звертатися до найближчого авторизованого сервісного центру HECHT.

• Інформацію про місця обслуговування дивіться на сайті www.hecht.cz

• При замовленні запчастин вказуйте номер запчастини, його можна знайти на сайті [www.hecht.ua](http://www.hecht.ua)

**УТИЛІЗАЦІЯ**

• Відповідно до Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо відходів електричного та електронного обладнання, цей виріб або його частини не можна викидати з міськими відходами після закінчення терміну служби.

• Забезпечивши належну утилізацію цього приладу після закінчення терміну його служби, ви допоможете запобігти будь-яким негативн